# Podešavanje horizontalnih uglova iskošenja

- Dovedite električni alat u radni položaj.

## Podešavanje horizontalnih standardnih uglova iskošenja (videti sliku H)

Za brzo i precizno podešavanje horizontalnih uglova iskošenja koji se često koriste, na stolu za testerisanje postoje urezi (45):

levo | desno
--- | ---
0°
45°; 30°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 30°; 45°

- Otpustite rozetu za fiksiranje (11), ako je zavrnuta.
- Povucite polugu (12) i okrenite sto za testerisanje (10) nalevo ili nadesno do željene pozicije.
- Pustite ponovo polugu. Poluga mora osetno uskočiti u urez.
- Ponovo zavrnite rozetu za fiksiranje (11).

## Podešavanje proizvoljnog horizontalnog ugla iskošenja (videti sliku H)

Horizontalni ugao iskošenja može da se podešava u oblasti od 47° (sa leve strane) do 52° (sa desne strane).

- Otpustite točkić za fiksiranje (11), ako je zavrnut.
- Pritisnite polugu (12), okrenite sto za testerisanje (10) pomoću točkića za fiksiranje ulevo ili udesno i uz pomoć uglomera podesite željeni horizontalni ugao iskošenja (13).
- Ponovo zavrnite rozetu za fiksiranje (11).