# การเลื่อย

##

- ขันลูกบิดล็อค (11) และโบลท์ยึด (24) ‌ให้‌แน่นก่อน‌เลื่อยเสมอ มิฉะนั้น‌ใบเลื่อย‌อาจ‌‌ติดขัด‌ใน‌ชิ้นงาน‌ได้

- สำหรับ‌การตัด‌ทุกครั้ง ก่อน‌อื่น‌ต้อง‌ทำให้‌มั่นใจ‌ว่า‌ใบเลื่อย‌จะ‌ไม่‌ไป‌สัมผัส‌กับ‌แผ่นกั้น แคลมป์ยึดวัสดุ หรือ‌ส่วนอื่นๆ ของ‌เครื่อง‌ใน‌ทุก‌เวลา นำ‌ตัวหยุดเสริมใดๆ ที่ติดตั้ง‌ออกไป‌หรือหรือปรับให้เหมาะสม

ป้องกัน‌ใบเลื่อย‌ไม่ให้‌ถูก‌กระทบ‌กระแทก อย่า‌กด‌ใบเลื่อย‌ลง‌ทาง‌ด้านข้าง

เลื่อยเฉพาะวัสดุที่ได้รับอนุญาตในประโยชน์การใช้งานของเครื่องเท่านั้น

อย่า‌เลื่อย‌ชิ้นงาน‌ที่บิดเบี้ยว ชิ้นงาน‌ต้อง‌มี‌ขอบตรง‌เสมอ‌เพราะ‌ต้อง‌ประกบ‌กับ‌แผ่นกั้น

ต้อง‌‌‌หนุน‌‌‌ส่วนปลาย‌‌‌ของ‌‌‌ชิ้นงาน‌‌‌ที่‌‌หนัก‌‌และ‌‌มี‌‌‌ขนาด‌ยาวที่‌‌‌ลอยอยู่

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบังป้องกันใบเลื่อยชนิดชักร่นได้ทำงานอย่างถูกต้องและเคลื่อนไหวไปมาได้อย่างอิสระ เมื่อเลื่อนแขนเครื่องมือลง กระบังป้องกันใบเลื่อยชนิดชักร่นได้ต้องเปิด เมื่อเลื่อนแขนเครื่องมือขึ้น กระบังป้องกันใบเลื่อยชนิดชักร่นได้ต้องปิดครอบใบเลื่อยอีกครั้ง และล็อคอยู่ในตำแหน่งบนสุดของแขนเครื่องมือ

##

- อย่ายืนในแนวเดียวกับใบเลื่อยตรงหน้าเครื่อง ต้องยืนเลี่ยงไปทางด้านข้างใบเลื่อยเสมอ ในลักษณะนี้‌ร่างกาย‌ของ‌ท่าน‌จะ‌ได้รับ‌การปกป้องจาก‌การตีกลับ‌ที่‌อาจ‌เกิดขึ้น

- เอามือ นิ้ว และ‌แขน‌ออก‌ห่างจาก‌ใบเลื่อย‌ที่‌กำลัง‌หมุน
- อย่าไขว้มือของท่านตรงด้านหน้าแขนเครื่องมือ

##

- หนีบ‌ชิ้นงานตาม‌ขนาด‌ของ‌ชิ้นงาน‌ให้‌แน่น‌
- ปรับ‌มุมเอียง‌ใน‌แนวนอน‌และ/‌หรือ‌แนวตั้ง‌ที่‌ต้องการ
  เมื่อเลื่อยมุมเอียงในแนวนอนไปทางขวา ต้องดึงก้านหยุดความยาว (35) ออกจนสุดหรือถอดออกจนสุด
- เปิดสวิทช์‌เครื่องมือไฟฟ้า
- เลื่อน‌แขน‌เครื่องมือพร้อมด้ามจับ (4) ลง‌‌อย่างช้าๆ
- เลื่อยผ่านชิ้นงานด้วยอัตราป้อนคงที่
- ปิดสวิทช์เครื่องมือไฟฟ้าและรอจนใบเลื่อย (39) หยุดสนิท
- เลื่อน‌แขน‌เครื่องมือ‌ขึ้น‌‌อย่างช้าๆ