# Transportno varovalo (glejte sliko D)

Transportno varovalo (25) omogoča lažje ravnanje z električnim orodjem med transportom na različna mesta uporabe.

## Odstranitev varovala električnega orodja (delovni položaj)

- Z ročajem (4) roko orodja potisnite nekoliko navzdol, da razbremenite transportno varovalo (25).
- Transportno varovalo (25) popolnoma izvlecite.
- Roko orodja počasi povlecite navzgor.

## Namestitev varovala električnega orodja (transportni položaj)

- Za pritrditev rezalne mize (10) privijte pritrdilni zatič (11).
- Ročico orodja na ročaju (4) obrnite navzdol tako, da lahko transportno varovalo (25) pritisnete povsem navznoter.

Ročica orodja je zdaj blokirana za transport.