# Wskazówki dotyczące pracy

##

Wiązka lasera wskazuje linię cięcia tarczy. Dzięki temu możliwe jest dokładne ustawienie obrabianego elementu bez otwierania osłony.

- W tym celu włączyć wiązkę lasera za pomocą włącznika/wyłącznika (20).
- Zaznaczyć linię cięcia w obrabianym elemencie z prawej strony wiązki lasera.

Wskazówka: Przed przystąpieniem do cięcia należy upewnić się czy linia cięcia jest prawidłowo wskazywana. Wiązka lasera może się przestawić z powodu wibracji podczas intensywnego użytkowania elektronarzędzia.

##

Maksymalna wielkość obrabianych elementów:

Poziomy kąt cięcia | Pionowy kąt cięcia | Wysokość x szerokość [mm]
--- | --- | ---
|  | Przy maks. wysokości | Przy maks. szerokości
0° | 0° | 90 x 90 | 65 x 130
0° | 45° | 60 x 93 | 45 x 130
45° (po lewej/prawej stronie) | 0° | 90 x 63 | 65 x 91
45° (po lewej stronie) | 45° | 55 x 70 | 35 x 91
45° (po prawej stronie) | 45° | 55 x 70 | 45 x 91

Minimalna wielkość obrabianych elementów (= wszystkie elementy, które można zamocować za pomocą znajdującego się w wyposażeniu standardowym zacisku stolarskiego (15) po lewej lub po prawej stronie tarczy): 130 x 50 mm (długość x szerokość)

Maksymalna głębokość cięcia (0°/0°): 90 mm

##

W celu łatwiejszego cięcia elementów jednakowej długości można posłużyć się ogranicznikiem długości (35).

- Odkręcić śrubę zaciskową (33) i przesunąć ogranicznik długości (35) w szynie prowadzącej (32), ustawiając go odpowiednio do długości obrabianego elementu.
- Ponownie mocno dokręcić śrubę zaciskową (33).

Dłuższe elementy:

- Odkręcić śrubę motylkową (34) i wysunąć szynę prowadzącą (32) aż do oporu na zewnątrz.
- Ponownie mocno dokręcić śrubę motylkową (34).
- Ustawić ogranicznik długości (35) odpowiednio do długości obrabianego elementu.

Cięcie bez ogranicznika długości:

- Odkręcić śrubę zaciskową (33) i przesunąć ogranicznik długości (35) w szynie prowadzącej (32) całkiem na zewnątrz.
- Obrócić ogranicznik długości o 90°, tak aby znajdował się na równi z szyną oporową (8).
- Ponownie mocno dokręcić śrubę zaciskową (33).

##

Podczas cięcia wygiętych lub okrągłych przed‌miotów należy je szczególnie starannie zabezpieczyć przed przesuwaniem się. Na linii cięcia nie może powstać szczelina między obrabianym elementem, szyną oporową i stołem pilarskim.

W razie potrzeby należy wykonać specjalne uchwyty.

##

Podkładka (36) może po długim okresie użytkowania ulec zużyciu.

Uszkodzoną podkładkę należy wymienić.

- Ustawić elektronarzędzie w pozycji roboczej.
- Wykręcić śruby (46) za pomocą znajdującego się w wyposażeniu standardowym śrubokręta krzyżakowego i wyjąć zużytą wkładkę (36).
- Włożyć nową wkładkę i ponownie mocno dokręcić śruby (46).