# Transport (voir figure U)

Avant de transporter l’outil électroportatif, procédez comme suit :

- Placez l’outil électroportatif dans la position de transport.
- Enlevez tous les accessoires qui ne peuvent pas être fixés fermement sur l’outil électroportatif et qui risquent donc de tomber.
  Transportez, si possible, les lames de scie encore inutilisées dans un conteneur fermé.
- Portez l’outil électroportatif par la poignée de transport (3) ou par les poignées encastrées (26) placées de chaque côté de la table.

- Pour transporter l’outil électroportatif, ne le saisissez jamais au niveau des dispositifs de protection mais uniquement au niveau des dispositifs de transport.