# Az alapbeállítások ellenőrzése és beállítása

A precíz vágások biztosítására az elektromos szerszám alapbeállításait intenzív használat után ellenőrizni kell és szükség esetén újra be kell állítani.
Ehhez tapasztalatra és egy megfelelő célszerszámra van szükség.

Egy Bosch vevőszolgálat ezt a munkát gyorsan és megbízhatóan elvégzi.

##

- Hozza a szállítási helyzetbe az elektromos kéziszerszámot.
- Forgassa el a fűrészasztalt (10) a 0°-os bevágáshoz (45). A karnak (12) érezhetően be kell pattannia a bevágásba.
- Hajtsa ki a kihajtható ütközősínt (16).

### Ellenőrzés (lásd a P1 ábrát)

- Helyezze a 90°-os sarokháromszöget (48) egyvonalba a fűrészlappal (39) az ütközősín (8) és a fűrészlap közé a fűrészasztalra (10).

A sarokháromszög szárának teljes hosszúságában egy síkban kell lennie az ütközősínnel.

### Beállítás (lásd P2 ábra)

- Lazítsa ki valamennyi belső hatlapos fejű csavart (49) a készülékkel szállított belső hatlapos kulccsal (28).
- Forgassa el annyira az ütközősínt (8), hogy az a sarokháromszög teljes hossza mentén hozzásimuljon.
- Húzza meg ismét szorosra a csavarokat.

##

- Hozza a szállítási helyzetbe az elektromos kéziszerszámot.
- Forgassa el a (10) fűrészasztalt a (45) 0°-os bevágáshoz. A (12) karnak érezhetően be kell pattannia a bevágásba.

### Ellenőrzés (lásd Q1 ábra)

- Állítsa a 90°-os sarokháromszöget (48) egyvonalba a fűrészlappal (39) a fűrészasztal (10) és a fűrészlap közé a fűrészasztalra (10).

A sarokháromszög szárának teljes hosszúságában egy síkban kell lennie a (39) fűrészlappal.

### Beállítás (lásd Q2 ábra)

- Lazítsa ki a szorítócsavart (24).
- Lazítsa ki az ütközőcsavar ellenanyáját (50) egy a kereskedelemben kapható gyűrű- vagy villáskulccsal.
- Forgassa el annyira be vagy ki az ütközőcsavart , hogy a sarokháromszög szára a teljes hossza mentén egy vonalban legyen a fűrészlappal.
- Húzza meg újra a szorítócsavart (24).
- Ezután húzza meg ismét szorosra az ütközőcsavar ellenanyáját (50).

Ha a (30) szögmérő a beállítás után nincs egy vonalban a (31) skála 0°-jelölésével, oldja ki egy a kereskedelemben szokványosan kapható kereszthornyos csavarhúzóval a (52) csavart és állítsa be a 0°-jelölésnek megfelelően a szögmérőt. (lásd a S ábrát)

##

- Hozza munkahelyzetbe az elektromos kéziszerszámot.
- Forgassa el a fűrészasztalt (10) a 0°-os bevágáshoz (45). A karnak (12) érezhetően be kell pattannia a bevágásba.
- Lazítsa ki a szorítócsavart (24), és forgassa el a szerszámkart a fogantyúnál (4) fogva ütközésig balra (45°).

### Ellenőrzés (lásd R1 ábra)

- Állítsa a 45°-os sarokháromszöget (48) egyvonalba a fűrészlappal (39) a fűrészasztal (10) és a fűrészlap közé a fűrészasztalra (10).

A sarokháromszög szárának teljes hosszúságában egy síkban kell lennie a fűrészlappal (39).

### Beállítás (lásd a R2 ábrát)

- Lazítsa ki az ütközőcsavar ellenanyáját (51) egy a kereskedelemben kapható gyűrű- vagy villáskulccsal.
- Forgassa el annyira be vagy ki az ütközőcsavart , hogy a sarokháromszög szára a teljes hossza mentén egy vonalban legyen a fűrészlappal.
- Húzza meg újra a szorítócsavart (24).
- Ezután húzza meg ismét szorosra az ütközőcsavar ellenanyáját (51).

Ha a beállítás után a szögmérő (30) nincs egy vonalban a skála (31) 45°-jelével, akkor először ellenőrizze még egyszer a függőleges sarkalószög és a szögkijelző 0°-beállítását. Ezután ismételje meg a függőleges 45°-os sarkalószög beállítását.

##

- Hozza munkahelyzetbe az elektromos kéziszerszámot.
- Lazítsa ki a szorítócsavart (24).
- Állítson be a szerszámkarral egy 0°-os függőleges sarkalószöget.
- Húzza meg újra a szorítócsavart (24).

### Ellenőrzés

A szögmérőnek (30) egy vonalba kell esnie a 0°‑jelöléssel a skálán (31).

### Beállítás

- Lazítsa ki egy laposfejű csavarhúzóval a csavart (52), és állítsa be a 0°-jel mentén a szögkijelzést.
- Húzza meg ismét feszesre a csavart.

##

- Hozza munkahelyzetbe az elektromos kéziszerszámot.
- Forgassa el a (10) fűrészasztalt a (45) 0°-os bevágáshoz. A (12) karnak érezhetően be kell pattannia a bevágásba.

### Ellenőrzés

A (13) szögmérőnek egy vonalba kell esnie a 0°‑jelöléssel a (14) skálán.

### Beállítás

- Lazítsa ki egy kereszthornyos csavarhúzóval a (53) csavart és állítsa be a 0°-jel mentén a szögkijelzést.
- Húzza meg ismét feszesre a csavart.