# Uvedenie do prevádzky

- Venujte pozornosť napätiu elektrickej siete! Napätie zdroja elektrického prúdu sa musí zhodovať s údajmi na typovom štítku elektrického náradia.

## Zapnutie (pozri obrázok J)

- Aby ste elektrické náradie zapli, posuňte najprv blokovanie zapínania (5) do stredu a potom stlačte vypínač (19) a podržte ho stlačený.

Upozornenie: Z bezpečnostných dôvodov sa vypínač (19) nedá zaaretovať, ale musí zostať počas prevádzky stále stlačený.

## Vypnutie

- Na vypnutie uvoľnite vypínač (19).