# Nastavení vertikálních pokosových úhlů

Vertikální pokosový úhel lze nastavit v rozsahu od 45° (na levé straně) do 0° (na pravé straně).

Pro rychlé a přesné nastavení často používaných vertikálních pokosových úhlů jsou určené pevné polohy pro úhly 0° a 45°.

## Nastavení libovolných vertikálních pokosových úhlů (viz obrázek I)

- Povolte upínací šroub (24).
- Otočte rameno nářadí za rukojeť (4) tak, aby ukazatel úhlu (30) ukazoval požadovaný vertikální pokosový úhel.
- Podržte rameno nářadí v této poloze a opět pevně utáhněte upínací šroub (24).