# Reglarea laserului

Observaţie: Pentru testarea funcţiei laser, scula electrică trebuie să fie racordată la reţeaua de alimentare cu energie electrică.

- În timpul reglării laserului (de exemplu, la deplasarea braţului sculei) nu acţiona în niciun caz comutatorul de pornire/oprire. O pornire involuntară a sculei electrice poate provoca răniri.

- Aduceţi scula electrică în poziţie de lucru.
- Rotiţi masa de lucru pentru ferăstrău (10) până la marcajul crestat (45) pentru 0°. Pârghia (12) trebuie să se fixeze sonor în marcajul crestat.

Pentru asigurarea unor tăieri precise, după o utilizare intensivă, trebuie să verificaţi fasciculele laser, iar, dacă este cazul, să le reglaţi din nou.
În acest scop, ai nevoie de experienţă şi de o sculă specială corespunzătoare.
Această operaţie se execută rapid şi fiabil la un centru de service Bosch.

## Verificarea (consultaţi imaginea O1)

- Trasaţi pe piesa de prelucrat o linie de tăiere dreaptă.
- Coborâţi lent braţul sculei acţionând mânerul (4).
- Îndreptaţi piesa de prelucrat astfel încât dinţii pânzei de ferăstrău să se alinieze la linia de tăiere.
- Fixaţi piesa de prelucrat în această poziţie şi ridicaţi din nou lent braţul sculei.
- Fixaţi ferm piesa de prelucrat.
- Conectaţi fasciculul laser cu ajutorul comutatorului (19), fără a apăsa piedica de pornire (5).

Fasciculul laser trebuie să fie coliniar pe toată lungimea sa cu linia de tăiere de pe piesa de prelucrat, chiar şi atunci când braţul sculei este coborât.

## Reglarea (consultaţi imaginea O2)

- Răsuciţi şurubul de reglare (47) cu o şurubelniţă adecvată, până când fasciculul laser este paralel pe toată lungimea sa cu linia de tăiere de pe piesa de prelucrat.

O rotire executată în sens antiorar deplasează fasciculul laser de la stânga la dreapta, iar o rotire în sens orar deplasează fasciculul laser de la dreapta la stânga.