# Техникалық мәліметтер

Бүйірлік және бұрыштық ара |  | GCM 254
--- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎ ‎3 601 M52 0..‎
Номиналды тұтынылатын қуат | Вт | 1750
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігі | мин–1 | 5000
Лазер түрі | нм | 650
| мВт | < 1
Лазер класы |  | 2
Салмағы EPTA-Procedure 01:2014 құжатына сай | кг | 11,1
Қорғаныс класы |  | / II

Рұқсат етілген дайындама өлшемдері (максималды/минималды): қараңыз Рұқсат етілген дайындама өлшемдері

Мәліметтер [U] 230 В кесімді кернеуге арналған. Басқа кернеу және елде қабылданған заңдар бұл мәліметтерді өзгертуі мүмкін.

Құрылғы IEC 61000-3-11 стандартының талаптарына сәйкес келеді және белгілі бір шарттарда қосылуы тиіс. Құрылғы жағымсыз қуат жағдайларында кенет кернеу өзгерістеріне әкелуі мүмкін. Бұл құрылғының қарсылығы Zнақты = 0,101 Ω деп орнатылған. Пайдаланушы құрылғы жалғанатын, Zмакс қарсылығына ие қосылым нүктесінің мына қарсылық талабына сәйкес келгеніне көз жеткізуі қажет: Zнақты ≥ Zмакс. Егер Zмакс мәні белгісіз болса, Zмакс мәнін желі жабдықтаушысымен немесе қуатпен жабдықтайтын ұйыммен бірге анықтаңыз.

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.

Жарамды ара төсемдерінің өлшемдері
Ара дискісінің диаметрі | мм | 254
Орта диск қалыңдығы | мм | 1,4–2,5
Макс. кесік ені | мм | 3
Саңылау диаметрі | мм | 30