# Arbeitsvorbereitung

Zur Gewährleistung präziser Schnitte müssen Sie nach intensivem Gebrauch die Grundeinstellungen des Elektrowerkzeugs überprüfen und gegebenenfalls einstellen.
Dazu benötigen Sie Erfahrung und entsprechendes Spezialwerkzeug.

Eine Bosch-Kundendienststelle führt diese Arbeit schnell und zuverlässig aus.

##

Lange und schwere Werkstücke müssen am freien Ende unterlegt oder abgestützt werden.

Das flexible Stecksystem der Werkstückauflagen (9) ermöglicht Ihnen mehrere Verlängerungsvarianten.

- Stecken Sie je nach Bedarf die Werkstückauflage (9) in die Aufnahmen am Elektrowerkzeug oder in die Aufnahmen der zweiten Werkstückauflage.

- Tragen Sie das Elektrowerkzeug niemals an den Werkstückauflagen.
  Verwenden Sie beim Transportieren des Elektrowerkzeuges nur die Transportvorrichtungen.

##

Beim Sägen von vertikalen Gehrungswinkeln müssen Sie die klappbare Anschlagschiene (16) nach außen klappen.

- Klappen Sie die klappbare Anschlagschiene (16) nach außen.

Nach dem Sägen der vertikalen Gehrungswinkel klappen Sie die klappbare Anschlagschiene (16) wieder zurück.

##

Zur Gewährleistung einer optimalen Arbeitssicherheit müssen Sie das Werkstück immer festspannen.
Bearbeiten Sie keine Werkstücke, die zu klein zum Festspannen sind.

### Vertikale Fixierung

- Drücken Sie das Werkstück fest gegen die Anschlagschienen (8) und (16).
- Stecken Sie die mitgelieferte Schraubzwinge (15) in eine der dafür vorgesehenen Bohrungen (21).
- Lösen Sie die Flügelschraube (41) und passen Sie die Schraubzwinge dem Werkstück an. Ziehen Sie die Flügelschraube wieder fest.
- Ziehen Sie die Gewindestange (42) fest an und fixieren Sie somit das Werkstück.

### Horizontale Fixierung

- Schrauben Sie die Flügelschraube (43) heraus und ziehen Sie die Schraubzwinge auseinander.
- Stecken Sie die nun „reduzierte“ Schraubzwinge (15) mit dem Zapfen (44) in eine der dafür vorgesehenen Bohrungen .
- Drücken Sie das Werkstück fest auf den Sägetisch (10).
- Ziehen Sie die Gewindestange (42) fest an und fixieren Sie somit das Werkstück.

### Werkstück lösen

- Zum Lösen der Schraubzwinge drehen Sie die Gewindestange (42) gegen den Uhrzeigersinn.