# Transport (vidjeti sliku U)

Prije transporta električnog alata morate izvršiti sljedeće korake:

- Stavite električni alat u transportni položaj.
- Uklonite sve dijelove pribora koji se ne mogu čvrsto montirati na električni alat.
  Nekorištene listove pile prije transporta po mogućnosti spremite u zatvoreni spremnik.
- Električni alat nosite držeći transportnu ručku (3) ili zahvatite u udubljenja za držanje (26) bočno na stolu za piljenje.

- Prilikom transportiranja električnog alata koristite samo transportne naprave, a nikada zaštitne naprave.