# Включение электроинструмента

- Учитывайте напряжение в сети! Напряжение источника питания должно соответствовать данным на заводской табличке электроинструмента.

## Включение (см. рис. J)

- Чтобы включить электроинструмент сначала передвиньте блокиратор выключателя (5) в среднее положение, а затем удерживайте выключатель (19) нажатым.

Указание: Из соображений безопасности выключатель (19) не может быть зафиксирован и при работе следует постоянно нажимать на него.

## Выключение

- Для выключения отпустите выключатель (19).