# Nastavenie vertikálneho uhla zošikmenia

Vertikálny uhol zošikmenia sa dá nastavovať v rozsahu od 45° (na ľavej strane) až po 0° (na pravej strane).

Na rýchle a presné nastavenie často používaných vertikálnych uhlov zošikmenia sú určené pevné polohy pre uhly 0° a 45°.

## Nastavenie ľubovoľného vertikálneho uhla zošikmenia (pozri obrázok I)

- Povoľte upínaciu skrutku (24).
- Otočte rameno nástroja za rukoväť (4) tak, aby ukazovateľ uhla (30) ukazoval požadovaný vertikálny uhol zošikmenia.
- Pridržte rameno nástroja v tejto polohe a opäť pevne utiahnite upínaciu skrutku (24).