# Memeriksa dan mengatur pengaturan awal

Untuk menjamin pemotongan yang tepat, penyetelan dasar perkakas listrik harus diperiksa setelah perkakas listrik digunakan secara intensif dan jika perlu lakukan pengaturan.
Untuk melakukannya, diperlukan pengalaman dan perkakas khusus yang sesuai.

Pusat layanan pelanggan Bosch akan melakukan pekerjaan ini dengan cepat dan baik.

##

- Posisikan perkakas listrik pada posisi pengangkutan.
- Putar meja potong (10) hingga mencapai alur (45) untuk sudut 0°. Tuas (12) harus benar-benar terkunci pada alur.
- Buka rel pembatas yang dapat dilipat (16).

### Memeriksa (lihat gambar P1)

- Atur mistar segitiga pengukur sudut (48) pada sudut 90° sejajar dengan mata gergaji (39) antara rel pembatas (8) dan mata gergaji di atas meja potong (10).

Kaki mistar segitiga pengukur sudut harus sejajar dengan rel pembatas pada panjang keseluruhannya.

### Mengatur (lihat gambar P2)

- Kendurkan semua sekrup heksagon (49) menggunakan kunci L (28) yang disertakan.
- Putar rel pembatas (8) semaksimal mungkin hingga mistar segitiga pengukur sudut berada sejajar dengan panjang keseluruhannya.
- Kencangkan kembali sekrup.

##

- Setel perkakas listrik pada posisi pengoperasian.
- Putar meja potong (10) hingga mencapai alur (45) untuk 0°. Tuas (12) harus terasa mengunci pada alur.

### Memeriksa (lihat gambar Q1)

- Atur mistar segitiga pengukur sudut (48) pada sudut 90° sejajar dengan mata gergaji (39) antara meja potong (10) dan mata gergaji di atas meja potong (10).

Kaki mistar segitiga pengukur sudut harus sejajar dengan mata gergaji (39) pada panjang keseluruhannya.

### Mengatur (lihat gambar Q2)

- Kendurkan sekrup penjepit (24).
- Kendurkan mur pengunci sekrup pembatas (50) dengan kunci ring standar atau kunci pas.
- Putar sekrup pembatas ke dalam atau keluar semaksimal mungkin hingga kaki mistar segitiga pengukur sudut berada sejajar dengan mata gergaji pada panjang keseluruhannya.
- Kencangkan kembali sekrup penjepit (24).
- Lalu kencangkan kembali mur pengunci sekrup pembatas (50).

Setelah dilakukan pengaturan, jika indikator sudut (30) tidak berada dalam satu garis dengan tanda 0° skala (31), kendurkan sekrup (52) dengan obeng kembang dan arahkan indikator sudut di sepanjang tanda 0°. (lihat gambar S)

##

- Atur perkakas listrik pada posisi pengoperasian.
- Putar meja potong (10) hingga mencapai alur (45) untuk sudut 0°. Tuas (12) harus benar-benar terkunci pada alur.
- Kendurkan sekrup penjepit (24) dan gerakkan lengan perkakas pada gagang (4) ke kiri hingga maksimal (45°).

### Memeriksa (lihat gambar R1)

- Atur mistar segitiga pengukur sudut (48) pada sudut 45° sejajar dengan mata gergaji (39) antara meja potong (10) dan mata gergaji di atas meja potong (10).

Kaki mistar segitiga pengukur sudut harus sejajar dengan mata gergaji (39) pada panjang keseluruhannya.

### Mengatur (lihat gambar R2)

- Kendurkan mur pengunci sekrup pembatas (51) dengan kunci ring standar atau kunci pas.
- Putar sekrup pembatas ke dalam atau keluar semaksimal mungkin hingga kaki mistar segitiga pengukur sudut berada sejajar dengan mata gergaji pada panjang keseluruhannya.
- Kencangkan kembali sekrup penjepit (24).
- Lalu kencangkan kembali mur pengunci sekrup pembatas (51).

Jika indikator sudut (30) tidak berada segaris dengan tanda 45° pada skala (31) setelah diatur, periksa dulu sekali lagi pengaturan 0° untuk sudut mitre vertikal dan indikator sudut. Kemudian ulangi pengaturan sudut mitre vertikal 45°.

##

- Atur perkakas listrik pada posisi pengoperasian.
- Kendurkan sekrup penjepit (24).
- Atur sudut mitre vertikal pada sudut 0° dengan lengan perkakas.
- Kencangkan kembali sekrup penjepit (24).

### Memeriksa

Indikator sudut (30) harus berada segaris dengan tanda 0° pada skala (31).

### Mengatur

- Kendurkan sekrup (52) dengan obeng kembang dan arahkan indikator sudut di sepanjang tanda 0°.
- Kencangkan kembali sekrup.

##

- Posisikan perkakas listrik pada posisi pengoperasian.
- Putar meja potong (10) hingga ke alur (45) untuk 0°. Tuas (12) harus benar-benar terkunci pada alur.

### Memeriksa

Indikator sudut (13) harus satu garis dengan tanda 0° pada skala (14).

### Mengatur

- Kendurkan sekrup (53) dengan obeng kembang dan arahkan indikator sudut sepanjang tanda 0°.
- Kencangkan kembali baut.