# Příprava práce

Pro zaručení přesných řezů musíte po intenzivním použití zkontrolovat základní nastavení elektronářadí a případně je seřídit.
K tomu potřebujete zkušenosti a příslušný speciální nástroj.

Servisní středisko Bosch provádí tyto práce rychle a spolehlivě.

##

Dlouhé a těžké obrobky musejí být na volném konci podloženy nebo podepřeny.

Flexibilní násuvný systém opěrek obrobku (9) vám umožňuje několik variant prodloužení.

- Opěrku obrobku (9) zasuňte podle potřeby do uchycení na elektrickém nářadí nebo do uchycení druhé opěrky obrobku.

- Při přenášení nikdy nedržte elektrické nářadí za opěrky obrobku.
  Při přepravě elektrického nářadí používejte pouze přepravní zařízení.

##

Při řezání vertikálních pokosových úhlů musíte sklopnou dorazovou lištu (16) odklopit ven.

- Odklopte dorazovou lištu (16) ven.

Po uříznutí vertikálních pokosových úhlů sklopnou dorazovou lištu (16) zaklopte zpět.

##

K zaručení optimální bezpečnosti práce musíte obrobek vždy pevně upnout.
Neřezejte obrobky, které jsou pro pevné upnutí příliš malé.

### Vertikální upevnění

- Přitlačte obrobek pevně k dorazovým lištám (8) a (16).
- Nasaďte dodanou šroubovou svěrku (15) do jednoho z určených otvorů (21).
- Povolte křídlový šroub (41) a nastavte šroubovou svěrku podle obrobku. Křídlový šroub opět utáhněte.
- Závitovou tyč (42) utáhněte, čímž upevníte obrobek.

### Vodorovná fixace

- Vyšroubujte křídlový šroub (43) a roztáhněte šroubovou svěrku.
- Nyní nasaďte „zmenšenou“ šroubovou svěrku (15) čepem (44) do jednoho z určených otvorů .
- Obrobek pevně přitlačte na stůl pily (10).
- Závitovou tyč (42) utáhněte, čímž upevníte obrobek.

### Uvolnění obrobku

- Pro uvolnění šroubové svěrky otáčejte závitovou tyčí (42) proti směru hodinových ručiček.