# Ajustar ângulos de meia-esquadria verticais

O ângulo de meia-esquadria vertical pode ser ajustado numa faixa de 45° (lado esquerdo) até 0° (lado direito).

Para o ajuste rápido e preciso de ângulos de meia-esquadria verticais usados frequentemente, estão previstas posições fixas para os ângulos de 0° e 45°.

## Ajustar quaisquer ângulos de meia-esquadria verticais (ver figura I)

- Solte o parafuso de aperto (24).
- Rode o braço da ferramenta no punho (4), até que o indicador de ângulo (30) indique o ângulo de meia-esquadria vertical desejado.
- Segure o braço da ferramenta nesta posição e volte a apertar o parafuso de aperto (24).