# Transport (se bilde U)

Før transport av elektroverktøyet må du følge disse anvisningene:

- Sett elektroverktøyet i transportstilling.
- Fjern alle tilbehørsdelene som ikke kan monteres fast på elektroverktøyet.
  Legg ubenyttede sagblad helst i en lukket beholder under transport.
- Bær elektroverktøyet med transporthåndtaket (3) eller de støpte håndtakene (26) på siden på sagbordet.

- Bruk bare transportanordningene, aldri beskyttelsesanordningene, til transport av elektroverktøyet.