# การปรับมุมเอียงในแนวนอน

- จัด‌เครื่องมือไฟฟ้าให้อยู่ในตำแหน่งทำงาน

## การปรับมุมเอียงมาตรฐานในแนวนอน (ดูภาพประกอบ H)

สำหรับการตั้งมุมเอียงในแนวนอนที่ใช้บ่อยให้ได้รวดเร็วและแม่นยำให้ใช้ช่องกัก (45) ที่โต๊ะเลื่อย:

ซ้าย | ขวา
--- | ---
0°
45°; 30°; 22.5°; 15° | 15°; 22.5°; 30°; 45°

- คลายลูกบิดล็อค (11) ออกหากถูกขันแน่น
- ดึงคันปรับ (12) และหมุนโต๊ะเลื่อย (10) ไปทางซ้ายหรือทางขวาจนถึงช่องกักที่ต้องการ
- ปล่อยนิ้ว‌จาก‌คันปรับ คันปรับ‌ต้อง‌ขบเข้า‌ใน‌ช่องกัก‌อย่าง‌รู้สึก‌ได้
- ขันลูกบิดล็อค (11) กลับ‌เข้าที่‌‌อีกครั้ง

## การปรับมุมเอียงในแนวนอนทั้งหมด (ดูภาพประกอบ H)

มุมเอียงในแนวนอนสามารถปรับตั้งได้ในช่วงระหว่าง 47° (ด้านซ้าย) ถึง 52° (ด้านขวา)

- คลายลูกบิดล็อค (11) ออกหากถูกขันแน่น
- กดคันปรับ (12) หมุนโต๊ะเลื่อย (10) ตรงลูกบิดล็อคไปทางซ้ายหรือขวา และตั้งมุมเอียงในแนวนอนที่ต้องการโดยใช้เข็มชี้มุม (13) ช่วย
- ขันลูกบิดล็อค (11) กลับ‌เข้าที่‌‌อีกครั้ง