# نحوه آماده سازی برای کار

برای تضمین انجام برش های دقیق، باید بعد از کاربرد مستمر ابزار برقی، تنظیمات پایه و اولیه ابزار برقی را کنترل نموده و در صورت لزوم تنظیم و اصلاح کنید.
برای این منظور به تجربه و ابزار ویژه نیاز دارید.

تعمیرگاه مجاز و خدمات پس از فروش Bosch این کار را سریع و مطمئن انجام می دهد.

##

زیر قسمت انتهایی باز قطعات کاری سنگین و طویل را باید پایه زد و یا به نحوی مهار نمود.

سیستم اتصال انعطاف پذیر در پایه قطعه کار (9) به شما این امکان را می دهد چندین نوع افزایش طول داشته باشید.

- در صورت نیاز، پایه قطعه کار (9) را در نگهدارنده روی ابزار برقی یا در نگهدارنده پایه دوم قطعه کار قرار دهید.

- هرگز ابزار برقی را توسط پایه های قطعه کار حمل نکنید.
  هنگام حمل و نقل ابزار برقی، فقط از تجهیزات حمل و نقل استفاده کنید.

##

هنگام برش زاویه های مورب عمودی، باید خط کش راهنمای قابل تنظیم (16) را به سمت بیرون باز کنید.

- خط کش راهنمای قابل تنظیم (16) را به سمت بیرون باز کنید.

پس از اره کردن زاویه مورب عمودی، خط کش راهنمای قابل تنظیم (16) را دوباره به جای خود برگردانید.

##

برای تضمین ایمنی بهینه باید قطعه کار را همواره محکم مهار کنید.
از کار روی قطعات کوچکی که قابل مهار نیستند، خودداری کنید.

### نحوه تثبیت عمودی

- قطعه کار را محکم به خط کش های راهنما (8) و (16) فشار دهید.
- گیره پیچی ارسالی (15) را در یکی از سوراخ های (21) تعبیه شده وارد کنید.
- پیچ خروسکی (41) را باز کنید و گیره پیچی را روی قطعه کار تنظیم کنید. سپس پیچ خروسکی را دوباره محکم کنید.
- میله رزوه دار (42) را محکم کرده و به این ترتیب قطعه کار را تثبیت کنید.

### نحوه تثبیت افقی

- پیچ خروسکی (43) را به بیرون بپیچانید و خارج کنید و گیره پیچی را جدا کنید.
- اکنون گیره پیچی "کوتاه" (15) را توسط پین ها (44) در یکی از سوراخ های تعبیه شده وارد کنید.
- قطعه کار را روی میز اره (10) محکم کنید.
- میله رزوه دار (42) را محکم کرده و به این ترتیب قطعه کار را تثبیت کنید.

### نحوه آزاد کردن قطعه کار

- برای شل کردن گیره پیچی، میله رزوه دار (42) را خلاف جهت عقربه ساعت بچرخانید.