# تنظیم و کنترل تنظیمات پایه

برای تضمین انجام برش های دقیق، باید بعد از کاربرد مستمر ابزار برقی، تنظیمات پایه و اولیه ابزار برقی را کنترل نموده و در صورت لزوم تنظیم و اصلاح کنید.
برای این منظور به تجربه و ابزار ویژه نیاز دارید.

تعمیرگاه مجاز و خدمات پس از فروش Bosch این کار را سریع و مطمئن انجام می دهد.

##

- ابزار برقی را در وضعیت آماده برای حمل و نقل قرار دهید.
- میز اره (10) را تا شیار (45) برای ‎0° بچرخانید. اهرم (12) باید کاملاً به طور محسوس در داخل شیار قرار بگیرد.
- خط کش راهنما (16) را باز کنید.

### بررسی کنید (رجوع کنید به تصویر P1)

- گونیا (48) را با زاویه ‎90°‎ به طور هم سطح نسبت به تیغه اره (39) بین میز اره (8) و تیغه اره روی میز اره (10) قرار دهید.

ضلع گونیا باید در تمام طول آن با خط کش راهنما هم سطح باشد.

### نحوه تنظیم (رجوع کنید به تصویر P2)

- کلیه پیچ‌های آلن (49) را با آچار آلن (28) ارسالی باز کنید.
- خط کش راهنما (8) را به قدری بچرخانید تا با گونیا در تمام طول آن هم سطح باشد.
- پیچ‌ها را مجدداً محکم کنید.

##

- ابزار برقی را در وضعیت آماده برای حمل و نقل قرار بدهید.
- میز اره (10) را تا فرورفتگی (45) برای 0° بچرخانید. اهرم (12)باید کاملاً داخل بریدگی مربوطه جا بیفتد.

### نحوه بررسی کردن (رجوع کنید به تصویر Q1)

- گونیا (48) را با زاویه ‎90°‎ به طور هم سطح نسبت به تیغه اره (39) بین میز اره (10) و تیغه اره روی میز اره (10) قرار دهید.

ضلع گونیا باید در تمام طول آن با تیغه اره (39) هم سطح باشد.

### نحوه تنظیم (رجوع کنید به تصویر Q2)

- پیچ مهار (24) را باز کنید.
- مهره پیچ نگهدارنده (50) را با یک آچار تخت یا رینگی معمول در بازار باز کنید.
- پیچ نگهدارنده را تا اندازه ای به داخل یا خارج بچرخانید تا ضلع گونیا در تمام طول آن با تیغه اره هم سطح باشد.
- پیچ مهار (24) را دوباره محکم کنید.
- سپس مهره پیچ نگهدارنده (50) را دوباره محکم کنید.

چنانچه نشانگر زاویه (30) پس از تنظیم، با عدد ‎0° صفحه مدرج (31) در یک راستا نباشد، پیچ (52) را با یک پیچ‌گوشتی چهارسو معمولی شل کنید و نشانگر زاویه را در امتداد عدد ‎0° صفحه مدرج تنظیم کنید. (رجوع کنید به تصویر S)

##

- ابزار برقی را در وضعیت کار قرار دهید.
- میز اره (10) را تا شیار (45) برای ‎0°‎ بچرخانید. اهرم (12) باید کاملاً به طور محسوس در داخل شیار قرار بگیرد.
- پیچ مهار (24) را شل کنید و بازوی ابزار روی دسته (4) را تا انتها به سمت چپ هدایت کنید (‎45°).

### نحوه بررسی کردن (رجوع کنید به تصویر R1)

- گونیا (48) را با زاویه ‎45°‎ به طور هم سطح نسبت به تیغه اره (39) بین میز اره (10) و تیغه اره روی میز اره (10) قرار دهید.

ضلع گونیا باید در تمام طول آن با تیغه اره (39) هم سطح باشد.

### نحوه تنظیم (رجوع کنید به تصویر R2)

- مهره پیچ نگهدارنده (51) را با یک آچار تخت یا رینگی معمول در بازار باز کنید.
- پیچ نگهدارنده را تا اندازه ای به داخل یا خارج بچرخانید تا ضلع گونیا در تمام طول آن با تیغه اره هم سطح باشد.
- پیچ مهار (24) را دوباره محکم کنید.
- سپس مهره پیچ نگهدارنده (51) را دوباره محکم کنید.

چنانچه نشانگر زاویه (30) پس از تنظیم با عدد ‎45° صفحه مدرج (31) در یک راستا نباشد، ابتدا تنظیم عدد ‎0° برای زاویه مورب عمودی و نشانگر زاویه را یک بار دیگر کنترل کنید. سپس تنظیم زاویه مورب عمودی ‎45° را تکرار کنید.

##

- ابزار برقی را در وضعیت کار قرار دهید.
- پیچ مهار (24) را باز کنید.
- توسط بازوی ابزار، یک زاویه مورب عمودی ‎0°‎ تنظیم کنید.
- پیچ مهار (24) را دوباره محکم کنید.

### نحوه کنترل

نشانگر زاویه (30) باید با عدد ‎0° صفحه مدرج (31)، در یک راستا باشد.

### نحوه تنظیم

- پیچ (52) را با پیچ گوشتی چهارسو شل کنید و نشانگر زاویه را در امتداد عدد ‎0° صفحه مدرج تنظیم کنید.
- پیچ مربوطه را مجدداً محکم کنید.

##

- ابزار برقی را در وضعیت آماده برای انجام کار قرار بدهید.
- میز اره (10) را تا شیار (45) ‎0°. بچرخانید. اهرم (12) باید بطور محسوس در داخل شیار قرار بگیرد.

### نحوه کنترل

نشانگر زاویه (13) باید با عدد ‎0° صفحه مدرج،(14) در یک خط باشد.

### نحوه تنظیم

- پیچ (53) را با یک آچارپیچ‌گوشتی چهارسو شل کنید و نشانگر زاویه را در امتداد عدد ‎0° صفحه مدرج تنظیم کنید.
- پیچ مربوطه را مجدداً محکم کنید.