# 检查和调整基本设定

为了确保精确的锯切，在频繁使用之后必须检查电动工具的基本设定，必要时进行适度调整。
检查时不仅要有足够的经验，而且还要使用特殊工具。

博世的客户服务中心能够快速可靠地执行这项工作。

##

- 将电动工具调整在运输位置上。
- 转动锯台(10)，直至达到0度对应的标记槽(45)。必须可以感觉到杆(12)卡入标记槽中。
- 翻开可折叠挡轨(16)。

### 检查（参见插图P1）

- 在锯台(10)上将调到90°的三角钢(48)与锯片(39)齐平地放到挡轨(8)和锯片之间。

三角钢的支脚必须与挡轨在整个长度上齐平。

### 调整（参见插图P2）

- 用随附的内六角扳手(28)松开所有的内六角螺栓(49)。
- 转动挡轨(8)，直到三角钢在整个长度上齐平。
- 重新拧紧螺栓。

##

- 将电动工具调整在运输位置上。
- 转动锯台(10)，直至达到0°对应的标记槽(45)。必须可以感觉到杆(12)卡入标记槽中。

### 检查（参见插图Q1）

- 在锯台(10)上将调到90°的三角钢(48)与锯片(39)齐平地放到锯台(10)和锯片之间。

三角钢的支脚必须与锯片(39)在整个长度上齐平。

### 调整（参见插图Q2）

- 松开夹紧螺栓(24)。
- 用市售环形扳手或开口扳手松开限位螺栓(50)的锁紧螺母。
- 反复旋入或旋出限位螺栓，直至三角钢的支脚与锯片在整个长度上齐平。
- 重新拧紧夹紧螺栓(24)。
- 然后，再次拧紧限位螺栓(50)的锁紧螺母。

如果角度指示器(30)在调整后未指向刻度尺(31)的0°标记线，请用市售十字螺丝刀松开螺栓(52)，并沿着0°标记校准角度指示器。（参见插图S）

##

- 将电动工具调整在工作位置上。
- 转动锯台(10)，直至达到0度对应的标记槽(45)。必须可以感觉到杆(12)卡入标记槽中。
- 松开夹紧螺栓(24)并通过手柄(4)将机臂向左翻到极限位置（45度）。

### 检查（参见插图R1）

- 在锯台(10)上将调到45°的三角钢(48)与锯片(39)齐平地放到锯台(10)和锯片之间。

三角钢的支脚必须与锯片(39)在整个长度上齐平。

### 调整（参见插图R2）

- 用市售环形扳手或开口扳手松开限位螺栓(51)的锁紧螺母。
- 反复旋入或旋出限位螺栓，直至三角钢的支脚与锯片在整个长度上齐平。
- 重新拧紧夹紧螺栓(24)。
- 然后，再次拧紧限位螺栓(51)的锁紧螺母。

如果角度指示器(30)在调整后未指向刻度尺(31)的45度标记线，首先请再次检查垂直斜切角度的0度设置和角度指示器。然后重复设定45度垂直斜切角度。

##

- 将电动工具调整在工作位置上。
- 松开夹紧螺栓(24)。
- 请通过机臂设置0度垂直斜切角度。
- 重新拧紧夹紧螺栓(24)。

### 检查

角度指示器(30)必须与刻度尺(31)的0度标记成一条线。

### 调整

- 用十字螺丝刀松开螺栓(52)，然后沿着0度标记对齐角度指示器。
- 再度拧紧螺丝。

##

- 将电动工具调整在工作位置上。
- 转动锯台(10)，直至达到0度对应的标记槽(45)。必须可以感觉到杆(12)卡入标记槽中。

### 检查

角度指示器(13)必须与刻度尺(14)的0度标记成一条线。

### 调整

- 用十字螺丝刀松开螺栓(53)，然后沿着0度标记对齐角度指示器。
- 再度拧紧螺丝。