# ضبط زوايا الشطب العمودية

يمكن ضبط زاوية الشطب المائل الرأسية في نطاق يبلغ 45° (ناحية اليسار) حتى 0° (ناحية اليمين).

للضبط السريع والدقيق لزوايا الشطب العمودية المستخدمة غالبا، تم تخصيص أوضاع ثابتة للزاوية 0° و 45°.

## ضبط زوايا الشطب العمودية المرغوبة (انظر الصورة I)

- قم بحل لولب الشد (24).
- قم بتحريك ذراع العدة من المقبض (4)، إلی أن يشير مؤشر الزاوية (30) إلی زاوية الشطب المائل العمودية المرغوبة.
- حافظ علی إبقاء ذراع العدة في هذا الوضع وأعد ربط لولب الشد (24) بإحكام.