# Montaggio stazionario oppure flessibile

- Per poter garantire una maneggevolezza sicura, prima dell’utilizzo, l’elettroutensile deve essere montato su una superficie di lavoro piana e resistente (ad es. banco di lavoro).

## Montaggio su di una superficie di lavoro (vedere Fig. A1 − A2)

- Utilizzando un raccordo a vite idoneo, fissare l’elettroutensile sulla superficie di lavoro. Utilizzare gli appositi fori (23).

oppure

- Serrare saldamente i piedini dell’elettroutensile sulla superficie di lavoro, utilizzando morsetti a vite comunemente disponibili in commercio.

## Montaggio su un banco portatroncatrice Bosch

I banchi portatroncatrice GTA della Bosch offrono all’elettroutensile un bloccaggio su ogni fondo grazie ai piedini regolabili in altezza. I supporti per il pezzo in lavorazione dei banchi portatroncatrice hanno la funzione di supportare pezzi in lavorazione lunghi.

- Leggere tutte le avvertenze di pericolo e tutte le istruzioni accluse al banco portatroncatrice. In caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle istruzioni operative si potrà creare il pericolo di scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

- Prima di applicarvi l’elettroutensile, installare correttamente il banco portatroncatrice. Un montaggio corretto è indispensabile per impedire il rischio di crollo.

- Montare l’elettroutensile sul banco portatroncatrice in posizione di trasporto.