# ล็อคนิรภัยสำหรับขนย้าย (ดูภาพประกอบ D)

ล็อคนิรภัยสำหรับขนย้าย (25) ทำให้สามารถจับถือเครื่องมือไฟฟ้าได้สะดวกเมื่อขนย้ายไปยังสถานที่ทำงานต่างๆ

## การปลดเครื่อง (ตำแหน่งทำงาน)

- ดันแขนเครื่องมือตรงด้ามจับ (4) ลงเล็กน้อยเพื่อคลายล็อคนิรภัยสำหรับขนย้าย (25)
- ดึงล็อคนิรภัยสำหรับขนย้าย (25) ออกมาด้านนอกทั้งหมด
- เลื่อน‌แขน‌เครื่องมือ‌ขึ้น‌‌อย่างช้าๆ

## การรัดเครื่อง (ตำแหน่งขนย้าย)

- สำหรับการล็อคโต๊ะเลื่อย (10) ให้ขันลูกบิดล็อค (11) ให้แน่น
- หมุนแขนเครื่องมือตรงด้ามจับ (4) ลงด้านล่างจนสามารถกดล็อคนิรภัยสำหรับขนย้าย (25) เข้าด้านในจนสุด

ตอนนี้‌แขน‌เครื่องมือ‌ถูก‌ล็อค‌อย่าง‌แน่นหนา‌เพื่อ‌การขนย้าย