# ضبط زوايا الشطب الأفقية

- اضبط العدة الكهربائية بوضعية الشغل.

## ضبط زوايا الشطب الأفقية القياسية (انظر الصورة H)

للضبط السريع والدقيق لزوايا الشطب الأفقية المستخدمة غالبا على حزوز قاعدة المنشار (45):

اليسار | اليمين
--- | ---
0°
45°، 30°، 22,5°، 15°‏ | 15°، 22,5°، 30°، 45°‏

- قم بفك مقبض التثبيت (11)، في حالة ربطه.
- اسحب الذراع (12) وأدر قاعدة المنشار (10) حتى حز التوقيف المرغوب نحو اليمين أو اليسار.
- اطلق الذراع. ينبغي أن تتعاشق الذراع بحز التوقيف بشكل محسوس.
- قم بشد مقبض التثبيت (11) مرة أخرى.

## ضبط زوايا الشطب الأفقية المرغوبة (انظر الصورة H)

يمكن ضبط زاوية الشطب المائل الأفقية في نطاق يبلغ 47° (ناحية اليسار) حتى 52° (ناحية اليمين).

- قم بفك مقبض التثبيت (11)، في حالة ربطه.
- اضغط على الذراع (12)، وأدر قاعدة المنشار (10) من مقبض التثبيت إلى اليسار أو اليمين، واضبط زاوية الشطب المائلة الأفقية المرغوبة عن طريق مبين الزاوية (13).
- قم بربط مقبض التثبيت (11) مرة أخرى.