# Přepravní pojistka (viz obrázek D)

Přepravní pojistka (25) vám umožňuje snadnější manipulaci s elektrickým nářadím při přepravě na různá místa použití.

## Odjištění elektronářadí (pracovní poloha)

- Stlačte rameno nářadí za rukojeť (4) o něco dolů, aby se odlehčilo přepravní zajištění (25).
- Vytáhněte přepravní zajištění (25) zcela ven.
- Nástrojové rameno uveďte pomalu nahoru.

## Zajištění elektronářadí (přepravní poloha)

- Za účelem aretace stolu pily (10) zajišťovací kolík (11) utáhněte.
- Stáhněte rameno nářadí za rukojeť (4) natolik dolů, aby bylo možné zatlačit přepravní pojistku (25) úplně dovnitř.

Rameno nářadí je nyní spolehlivě zaaretované pro přepravu.