# Transportsäkring (se bild D)

Transportsäkringen (25) underlättar hanteringen av elverktyget vid transport till användningsplatsen.

## Upplåsning av spärren (arbetsläge)

- Tryck verktygsarmen i handtaget (4) lätt nedåt för att avlasta transportsäkringen (25).
- Dra helt ut transportsäkringen (25).
- För verktygsarmen långsamt uppåt.

## Så här säkras elverktyget (transportläge)

- För att låsa sågbordet (10) drar du åt arreteringsknoppen (11).
- Sväng verktygsarmen i handtaget (4) neråt tills transportsäkringen (25) kan tryckas in helt.

Verktygsarmen är nu låst för transport.