# Arbeidsforberedelse

For å sikre presise snitt må du etter intensiv bruk kontrollere elektroverktøyets grunninnstillinger og eventuelt innstille disse.
Hertil trenger du erfaring og tilsvarende spesialverktøy.

Et Bosch-serviceverksted utfører disse arbeidene raskt og pålitelig.

##

Lange og tunge emner må støttes eller noe må legges under på den frie enden.

Det fleksible festesystemet til emneunderlagene (9) gir mulighet til flere forlengelsesvarianter.

- Alt etter behov setter du emneunderlaget (9) i festene på elektroverktøyet eller i festene til det andre emneunderlaget.

- Bær aldri elektroverktøyet ved å holde i emneunderlagene.
  Transporter elektroverktøyet bare ved bruk av transportinnretningene.

##

Ved saging av vertikale gjæringsvinkler må du flytte på den foldbare anleggsskinnen (16).

- Vipp den foldbare anleggsskinnen (16) utover.

Etter saging av den vertikale gjæringsvinkelen vipper du den foldbare anleggsskinnen (16) tilbake igjen.

##

For å oppnå en optimal arbeidssikkerhet må arbeidsstykket alltid spennes fast.
Ikke bearbeid arbeidsstykker som er for små til å kunne spennes fast.

### Vertikal festing

- Trykk emnet fast mot anleggsskinnene (8) og (16).
- Sett skrutvingen (15) som fulgte med, i et av borehullene (21) som er beregnet for dette formålet.
- Løsne vingeskruen (41), og tilpass skrutvingen til emnet. Stram vingeskruen igjen.
- Stram gjengestangen (42), og fest dermed emnet.

### Feste horisontalt

- Skru ut vingeskruen (43), og trekk skrutvingen fra hverandre.
- Sett den nå «reduserte» skrutvingen (15) med tappen (44) i et av borehullene som er beregnet for dette formålet.
- Trykk emnet fast på sagbordet (10).
- Stram gjengestangen (42), og fest dermed emnet.

### Løsne emne

- For å løsne skrutvingen dreier du gjengestangen (42) mot urviseren.