# Priprema za rad

Radi obezbeđivanja preciznih sečenja morate posle intenzivne upotrebe prekontrolisati osnovna podešavanja električnog alata i u datom slučaju podesiti.
Za to Vam je potrebno iskustvo i odgovarajući specijalni alat.

Bosch-servis izvodi ovaj posao brzo i pouzdano.

##

Dugi i teški radni komadi moraju se na slobodnom kraju podupreti ili osloniti.

Fleksibilni priključni sistem podloge radnog komada (9) vam omogućava veliki broj varijanti produžavanja ili proširivanja.

- Po potrebi, umetnite podlogu radnog komada (9) u prihvate na električnom alatu ili u prihvate na drugoj podlozi radnog komada.

- Nikada ne nosite električni alat za podloge radnog komada.
  Upotrebljavajte pri transportu električnog alata samo transportne uređaje.

##

Prilikom testerisanja vertikalnih uglova iskošenja morate da pomerite sklopivu graničnu šinu (16) ka spolja.

- Sklopite sklopivu graničnu šinu (16) ka spolja.

Nakon testerisanja vertikalnog ugla iskošenja ponovo sklopite sklopivu graničnu šinu (16).

##

Radi obezbeđivanja optimalne bezbednosti pri radu morate uvek čvrsto stegnuti radni komad.
Ne obrađujte radne komade koji su suviše mali za stezanje.

### Vertikalno fiksiranje

- Čvrsto pritisnite radni komad na granične šine (8) i (16).
- Stavite isporučenu stegu (15) u predviđene otvore (21).
- Odvrnite leptir zavrtanj (41) i prilagodite stegu radnom komadu. Ponovo zavrnite leptirasti zavrtanj.
- Zavrnite navojnu šipku (42) i tako fiksirajte radni komad.

### Horizontalno fiksiranje

- Odvrnite leptir zavrtnje (43) i odvojite stegu.
- Stavite „smanjenu“ stegu (15) sa pinovima (44) u neki od predviđenih otvora .
- Čvrsto pritisnite radni komad na sto za testerisanje (10).
- Zavrnite navojnu šipku (42) i tako fiksirajte radni komad.

### Odvrtanje radnog komada

- Za otpuštanje stege okrećite navojnu šipku (42) u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljki na satu.