# Indstilling af lodrette geringsvinkler

Den lodrette geringsvinkel kan indstilles i et område fra 45° (venstre side) til 0° (højre side).

Anslag til vinklerne 0° og 45° benyttes til hurtig og præcis indstilling af ofte benyttede faste positioner.

## Indstilling af vilkårlige lodrette geringsvinkler (se billede I)

- Løsn spændeskruen (24).
- Sving værktøjsarmen på håndgrebet (4), til vinkelviseren (30) viser den ønskede lodrette geringsvinkel.
- Hold værktøjsarmen i denne stilling, og spænd spændeskruen (24) igen.