# Reglarea unghiurilor de înclinare în plan orizontal

- Adu scula electrică în poziţie de lucru.

## Reglarea unghiurilor de îmbinare pe colţ standard în plan orizontal (consultaţi imaginea H)

Pentru reglarea rapidă şi precisă a unghiurilor de îmbinare pe colţ utilizate frecvent, masa de lucru pentru ferăstrău este prevăzută cu marcaje crestate (45):

stânga | dreapta
--- | ---
0°
45°; 30°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 30°; 45°

- Detensionaţi maneta de fixare (11) în cazul în care aceasta este strânsă.
- Trageţi pârghia (12) şi rotiţi masa de lucru pentru ferăstrău (10) spre stânga sau dreapta, până în dreptul marcajului crestat dorit.
- Eliberaţi din nou pârghia. Pârghia trebuie să se fixeze perceptibil în marcajul crestat.
- Strângeţi din nou maneta de fixare (11).

## Reglarea unghiurilor de îmbinare pe colţ standard în plan orizontal opţionale (consultaţi imaginea H)

Unghiul de înclinare în plan orizontal poate fi configurat de la 47° (pe partea stângă) până la 52° (pe partea dreaptă).

- Detensionează maneta de fixare (11) în cazul în care aceasta este strânsă.
- Împinge pârghia (12), roteşte spre stânga sau dreapta masa de lucru pentru ferăstrău (10) acţionând maneta de fixare şi reglează unghiul de înclinare în plan orizontal dorit cu ajutorul indicatorului de unghiuri (13).
- Strânge la loc maneta de fixare (11).