# Sustitución de la hoja de sierra (ver figura C1−C3)

- Antes de cualquier manipulación en la herramienta eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corriente.

- Al montar la hoja de sierra utilice unos guantes de protección. Al tocar la hoja de sierra existe peligro de lesiones.

Solamente use hojas de sierra cuyas revoluciones máximas admisibles sean superiores a las revoluciones en vacío de la herramienta eléctrica.

Únicamente use hojas de sierra con las características indicadas en estas instrucciones de manejo que hayan sido ensayadas y vayan marcadas conforme a EN 847‑1.

Solamente utilice hojas de sierra recomendadas por el fabricante de esta herramienta eléctrica, adecuadas al material a trabajar. Esto evita un sobrecalentamiento de los dientes de la sierra al serrar.

## Desmontaje de la hoja de sierra

- Coloque la herramienta eléctrica en la posición de trabajo.
- Gire la caperuza protectora pendular (7) hacia atrás y manténgala en esa posición.
- Gire el tornillo con hexágono interior (37) con la llave macho hexagonal (8 mm) y presione simultáneamente el bloqueo del husillo (27), hasta que encastre.
- Mantenga oprimido el bloqueo del husillo (27) y desenrosque el tornillo con hexágono interior (37) en sentido de giro de las agujas del reloj (¡Rosca a la izquierda!).
- Retire la brida tensora (38).
- Retire la hoja de sierra (39).
- Guíe lentamente hacia abajo la caperuza protectora pendular.

## Montaje de la hoja de sierra

- ¡Preste atención en el montaje a que el sentido de corte de los dientes (dirección de la flecha en la hoja de sierra) coincida con la dirección de la flecha que va marcada en la caperuza protectora!

Si fuese necesario, limpie primero las piezas antes de montarlas.

- Gire la caperuza protectora pendular (7) hacia atrás y manténgala en esa posición.
- Coloque la nueva hoja de sierra en la brida tensora interior (40).

- Coloque la brida tensora (38) y el tornillo con hexágono interior (37). Presione el bloqueo del husillo (27) hasta su encastre y apriete el tornillo con hexágono interior contra el sentido de giro de las agujas del reloj.
- Guíe lentamente hacia abajo la caperuza protectora pendular.