# Üzemeltetés

- Az elektromos kéziszerszámon végzendő bármely munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból.

Szállítási rögzítési segédeszközök
A munka előkészítése
A vízszintes sarkalószög beállítása
A függőleges sarkalószög beállítása
Üzembe helyezés
Fűrészelés
Munkavégzési tanácsok
Profillécek megmunkálása
A lézer beszabályozása
Az alapbeállítások ellenőrzése és beállítása
Szállítás