# Transportni osigurač (vidjeti sliku D)

Transportni osigurač (25) omogućuje vam lakše rukovanje električnim alatom pri transportu do različitih mjesta primjene.

## Uklanjanje osiguranja električnog alata (radni položaj)

- Pritisnite krak alata na ručki (4) malo prema dolje za rasterećenje transportnog osigurača (25).
- Povucite transportni osigurač (25) do kraja prema van.
- Polako vodite krak alata prema gore.

## Osiguranje električnog alata (transportni položaj)

- Za blokiranje stola za piljenje (10) pritegnite ručicu za fiksiranje (11).
- Zakrećite krak alata na ručki (4) prema dolje sve dok se transportni osigurač (25) ne može pritisnuti do kraja prema unutra.

Krak alata je sada sigurno blokiran za transport.