# البيانات الفنية

منشار القطع والشطب |  | GCM 254
--- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎ ‎3 601 M52 0..‎
قدرة الدخل الاسمية | واط | 1750
عدد اللفات اللاحملي | لفة/دقيقة | 5000
طراز الليزر | نانومتر | ‎650
| مللي واط | < 1‏
فئة الليزر |  | 2
الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014‏ | كجم | 11,1
فئة الحماية |  | / II

مقاسات قطعة الشغل المسموح بها (الحد الأقصى/الحد الأدنى): انظر مقاسات قطعة الشغل المسموح بها

تسري البيانات على جهد اسمي [U] يبلغ 230 فلط. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة.

يفي الجهاز بمتطلبات المواصفة IEC 61000-3-11 وهو عرضة للتوصيل المشروط. يمكن أن يؤدي الجهاز إلى تقلبات عرضية في الجهد في ظل ظروف الطاقة الكهربائية غير المواتية. تم ضبط مقاومة هذا الجهاز بحيث تكون قيمة Zالفعلية = 0,101 أوم. يجب على المستخدم التأكد من أن نقطة الاتصال مع المقاومة Zالقصوى، التي ينبغي توصيل القابس بها تفي بمتطلبات المقاومة: Zالفعلية ≥ Zالقصوى. إذا كانت قيمة Zالقصوى غير معروفة، فقم بتحديد قيمة Zالقصوى بالتشاور مع شركة الإمداد بالكهرباء أو الهيئة الحكومية للإمداد بالكهرباء.

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.

## إسرائيل

مقاسات شفرات المنشار الملائمة
قطر شفرة المنشار | مم | 254
سمك الشفرة | مم | 1,4–2,5‏
أقصى عرض للقطع | مم | 3
قطر الفجوة | مم | 30

## أسيا/أفريقيا

مقاسات شفرات المنشار الملائمة
قطر شفرة المنشار | مم | 254
سمك الشفرة | مم | 1,4–2,5‏
أقصى عرض للقطع | مم | 3
قطر الفجوة | مم | 25,4