# Preparativos para el trabajo

Si la herramienta eléctrica ha estado sometida a un uso intenso, deberá verificarse y reajustarse, dado el caso, para garantizar un corte exacto.
Para ello se requiere cierta experiencia y la correspondiente herramienta especial.

El servicio técnico Bosch realiza este trabajo rápida y concienzudamente.

##

En las piezas de trabajo largas y pesadas, su extremo libre deberá soportarse convenientemente.

El flexible sistema enchufable de los soportes de piezas de trabajo (9) le permite diversas variantes de ampliación.

- Inserte el soporte de la pieza de trabajo (9) en los alojamientos de la herramienta eléctrica o en los alojamientos del segundo soporte de la pieza, según sea necesario.

- Nunca transporte la herramienta eléctrica por los soportes de la pieza de trabajo.
  Al transportar la herramienta eléctrica, utilice únicamente los dispositivos de transporte.

##

Al aserrar ángulos de inglete verticales debe abatirse la regleta tope plegable (16) hacia afuera.

- Abata hacia afuera la regleta tope plegable (16).

Después de aserrar los ángulos de inglete verticales, vuelva a abatir hacia atrás la regleta tope plegable (16).

##

Para obtener una seguridad máxima en el trabajo deberá sujetarse siempre firmemente la pieza.
No sierre piezas tan pequeñas que no puedan sujetarse convenientemente.

### Fijación vertical

- Presione la pieza de trabajo firmemente contra las regletas topes (8) y (16).
- Introduzca el tornillo de apriete (15) suministrado en uno de los taladros (21) previstos para el caso.
- Afloje el tornillo de mariposa (41) y adapte el tornillo de apriete al tamaño de la pieza de trabajo. Apriete nuevamente el tornillo de mariposa.
- Apriete la barra roscada (42) y fije así la pieza de trabajo.

### Sujeción horizontal

- Desenrosque el tornillo de mariposa (43) y separe el tornillo de apriete.
- Introduzca ahora el tornillo de apriete (15) «reducido» con la espiga (44) en uno de los taladros previstos para el caso.
- Presione firmemente la pieza de trabajo sobre la mesa de corte (10).
- Apriete la barra roscada (42) y fije así la pieza de trabajo.

### Desmontaje de la pieza de trabajo

- Para soltar el tornillo de apriete gire la barra roscada (42) en sentido antihorario.