# Ajustage du laser

Remarque : Pour tester le fonctionnement du laser, l’outil électroportatif doit être connecté à l’alimentation électrique.

- Pendant l’ajustage du laser (par ex. lors du déplacement du bras d’outil), n’actionnez jamais l’interrupteur Marche/Arrêt. Une mise en marche intempestive de l’outil électroportatif peut causer de graves blessures.

- Placez l’outil électroportatif dans la position de travail.
- Tournez la table de sciage (10) jusqu’à l’encoche (45) 0°. Le levier (12) doit s’encliqueter de manière perceptible dans l’encoche.

Pour pouvoir réaliser des coupes précises, contrôlez les faisceaux laser après chaque utilisation intensive et les réajuster si nécessaire.
Cette opération nécessite une certaine pratique et un outil spécial.
Il est conseillé de confier ce travail à un centre de service après-vente Bosch agréé. Il effectuera ce travail rapidement et de façon fiable.

## Contrôle (voir figure O1)

- Tracez une ligne de coupe droite sur une pièce.
- A l’aide de la poignée (4), déplacez lentement le bras d’outil vers le bas.
- Orientez la pièce de façon à ce que les dents de la lame coïncident avec la ligne de coupe.
- Maintenez la pièce dans cette position et déplacez lentement le bras d’outil vers le haut.
- Serrez la pièce.
- Activez le faisceau laser en actionnant l’interrupteur (19) sans appuyer sur le verrouillage d’enclenchement (5).

Le faisceau laser doit suivre parfaitement la ligne de coupe sur toute la longueur, même quand le bras d’outil est déplacé vers le bas.

## Réglage (voir figure O2)

- À l’aide d’un tournevis approprié, tournez la vis de réglage (47) jusqu’à ce que le faisceau laser coïncide parfaitement avec la ligne de coupe sur toute la longueur.

Une rotation dans le sens antihoraire déplace le faisceau laser de la gauche vers la droite, une rotation dans le sens horaire déplace le faisceau laser de la droite vers la gauche.