# Kasutuselevõtt

- Pöörake tähelepanu võrgupingele! Vooluallika pinge peab vastama elektrilise tööriista tüübisildil märgitud pingele.

## Sisselülitamine (vt joonist J)

- Elektritööriista sisselülitamiseks lükake kõigepealt sisselülitustõkis (5) keskasendisse ja vajutage seejärel sisse-/väljalülitit (19) ning hoidke seda surutult.

Suunis: Ohutuspõhjustel ei saa sisse-/väljalülitit (19) lukustada, vaid see peab töö ajal pidevalt surutuks jääma.

## Väljalülitamine

- Väljalülitamiseks vabastage sisse-/väljalüliti (19).