# Uputstva za rad

##

Laserski zrak vam pokazuje reznu liniju lista testere. Na taj način možete precizno pozicionirati radni komad za testerisanje, bez otvaranja klateće zaštitne haube.

- Pored toga uključite laserski zrak pomoću prekidača (20).
- Poravnajte vaše obeležavanje na radnom komadu na desnoj ivici laserske linije.

Napomena: Pre sečenja testerom, proverite da li se rezna linija još uvek tačno vidi. Laserski zrak se može na primer pomeriti usled vibracija pri intenzivnoj upotrebi.

##

Maksimalni radni komadi:

Horizontalni ugao iskošenja | Vertikalni ugao iskošenja | Visina x širina [mm]
--- | --- | ---
|  | pri maks. visini | pri maks. širini
0° | 0° | 90 x 90 | 65 x 130
0° | 45° | 60 x 93 | 45 x 130
45° (levo/desno) | 0° | 90 x 63 | 65 x 91
45° (levo) | 45° | 55 x 70 | 35 x 91
45° (desno) | 45° | 55 x 70 | 45 x 91

Minimalni radni komadi (= svi radni komadi koji mogu da se zategnu pomoću isporučene stege (15) levo ili desno od lista testere): 130 x 50 mm (dužina x širina)

Maksimalna dubina rezanja (0°/0°): 90 mm

##

Za jednostavno testerisanje radnih komada iste dužine možete da koristite graničnik za dužinu (35).

- Otpustite stezni zavrtanj (33) i pomerite graničnik za dužinu (35) u vodećoj šini (32) na željenu dužinu radnog komada.
- Ponovo pritegnite stezni zavrtanj (33).

Duži radni komadi:

- Otpustite leptir zavrtanj (34) i povucite vodeću šinu (32) napolje do graničnika.
- Ponovo čvrsto zategnite leptir zavrtanj (34).
- Podesite graničnik za dužinu (35) na željenu dužinu radnog komada.

Testerisanje bez graničnika za dužinu:

- Otpustite stezni zavrtanj (33) i pomerite graničnik za dužinu (35) u vodećoj šini (32) skroz napolje.
- Graničnik za dužinu okrenite za 90°, tako da bude u ravni sa graničnom šinom (8).
- Ponovo pritegnite stezni zavrtanj (33).

##

Pri testerisanju izvijenih ili okruglih radnih komada morate ih posebno obezbediti od klizanja. Na liniji sečenja ne sme nastati zazor između radnog komada, granične šine i postolja testere.

Ako je potrebno morate izraditi specijalne držače.

##

Ploča za podmetanje (36) može da se pohaba posle duže upotrebe električnog alata.

Promenite pokvarenu ploču za podmetanje.

- Dovedite električni alat u radni položaj.
- Odvrnite zavrtnje (46) pomoću uobičajenog krstastog odvrtača i izvadite staru umetnu ploču (36).
- Umetnite novu umetnu ploču i ponovo pritegnite zavrtnje (46).