# Instrucciones para la ‌operación

##

El haz del rayo láser le indica la línea de corte que seguirá la hoja de sierra. Ello permite posicionar exactamente la pieza de trabajo, sin tener que abrir la caperuza protectora pendular.

- Conecte para ello el rayo láser con el interruptor (20).
- Oriente el trazo que Ud. ha marcado sobre la pieza con el borde derecho de la línea del láser.

Indicación: Compruebe ante de serrar, si se indica correctamente la línea de corte. El rayo láser puede llegar a desajustarse tras un uso intenso, p. ej., por las vibraciones producidas.

##

Piezas de trabajo máximas:

Ángulo de inglete ‌horizontal | Ángulo de inglete ‌vertical | Altura x anchura [mm]
--- | --- | ---
|  | A altura máx. | A anchura máx.
0° | 0° | 90 x 90 | 65 x 130
0° | 45° | 60 x 93 | 45 x 130
45° (izquierda/derecha) | 0° | 90 x 63 | 65 x 91
45° (izquierda) | 45° | 55 x 70 | 35 x 91
45° (derecha) | 45° | 55 x 70 | 45 x 91

Tamaño mínimo de las piezas (= todas las piezas de trabajo que se pueden sujetar con el tornillo de apriete (15) suministrado, a la izquierda o a la derecha de la hoja de sierra): 130 x 50 mm (largo x ancho)

Máxima profundidad de corte (0°/0°): 90 mm

##

Para un corte fácil de piezas de trabajo de igual longitud, puede usar el tope longitudinal (35) (accesorio).

- Suelte el tornillo de fijación (33) y desplace el tope longitudinal (35) en el riel de guía (32) a la deseada longitud de la pieza de trabajo.
- Vuelva a apretar el tornillo de fijación (33).

Piezas de trabajo más largas:

- Suelte el tornillo de mariposa (34) y tire el riel de guía (32) hacia afuera hasta el tope.
- Apriete de nuevo firmemente el tornillo de mariposa (34).
- Ajuste el tope longitudinal (35) al deseado largo de la pieza de trabajo.

Serrado sin tope longitudinal:

- Suelte el tornillo de fijación (33) y desplace el tope longitudinal (35) en el riel de guía (32) totalmente hacia afuera.
- Gire el tope longitudinal en 90°, de modo que quede enrasado con el riel de tope (8).
- Apriete de nuevo el tornillo de fijación (33).

##

Al serrar piezas curvadas o cilíndricas éstas deberán sujetarse con especial cuidado. A lo largo de la línea de corte no deberá existir ninguna luz entre la pieza de trabajo, la regleta tope y la mesa de corte.

Si fuese preciso, deberán emplearse unos soportes especiales para sujetar la pieza.

##

La placa de inserción (36) puede desgastarse con un uso más prolongado de la herramienta eléctrica.

Sustituya una placa de inserción defectuosa.

- Coloque la herramienta eléctrica en la posición de trabajo.
- Desenrosque los tornillos (46) con un destornillador de estrella corriente en el comercio y extraiga la placa de inserción antigua (36).
- Coloque la nueva placa de inserción y enrosque de nuevo firmemente los tornillos (46).