# نطاق التوريد

راجع عرض مجموعة التجهيزات الموردة الوارد في بداية دليل التشغيل.

تأكد قبل تشغيل العدة الكهربائية للمرة الأولی، إنه قد تم توريد جميع الأجزاء المذكورة أدناه:

- منشار الشطب والقطع المزود بشفرة منشار مركبة
  ملاحظة: تبيع شركة Bosch العدد الكهربائية دون شفرة منشار أيضًا. يمكنك أن تعرف من العبوة ما إذا كانت شفرة المنشار موجودة ضمن مجموعة التجهيزات الموردة مع العدة الكهربائية الخاصة بك.
- فقط عند التوريد دون شفرة المنشار: شفة شد (38) وشفة شد داخلية (40)
- الملزمة (15)
- مفتاح سداسي الرأس المجوف (28)
- المصادم الطولي (35)
- كيس الغبار (1)
- مسند قطعة الشغل (9) (2x)

ملاحظة افحص العدة الكهربائية من حيث وجود أي أضرار محتملة.
يجب فحص تجهيزات الوقاية أو الأجزاء التي تعرضت لضرر طفيف فحصا دقيقا، للتأكد من أدائها لوظيفتها بشكل سليم وفقا للتعليمات. تأكد من أن الأجزاء المتحركة تعمل بشكل سليم وأنها غير منقمطة، أو إن كانت هناك أية أجزاء تالفة. يجب أن تكون جميع الأجزاء مركبة بشكل صحيح وأن تلبي جميع الشروط من أجل ضمان العمل بشكل سليم.
يجب أن يتم تصليح أو استبدال تجهيزات الوقاية والقطع التالفة بالشكل المطلوب من خلال ورشة خدمة متخصصة.