# Transport (glejte sliko U)

Pred transportom električnega orodja izvedite naslednje korake:

- Električno orodje namestite v transportni položaj.
- Odstranite vse dele pribora, ki jih ni mogoče trdno namestiti na električno orodje.
  Če je mogoče, neuporabljene žagine liste med transportom položite v zaprto posodo.
- Električno orodje med prenašanjem držite za ročaj (3) ali za prijemali (26) ob strani rezalne mize.

- Za transportiranje električnega orodja uporabljajte samo transportne priprave in nikoli zaščitnih priprav.