# Настройване на наклона на среза във вертикална равнина

Вертикалният ъгъл на наклон може да се настройва в диапазон от 45° (наляво) до 0° (надясно).

За бързото и прецизно настройване на често използвани вертикални ъгли на наклон са предвидени фиксирани позиции за ъглите 0° и 45°.

## Настройване на произволен вертикален ъгъл на скосяване (вж. фиг. I)

- Разхлабете затегателния винт (24).
- Наклонете рамото на инструмента за ръкохватката (4), докато индикаторът за ъгъл (30) не покаже желания вертикален ъгъл на скосяване.
- Задръжте рамото на инструмента в тази позиция и отново затегнете затегателния винт (24).