# Työn valmistelu

Raskaan käytön jälkeen sähkötyökalun perusasetukset täytyy tarkastaa ja tarvittaessa säätää tarkkojen sahaustulosten varmistamiseksi.
Siihen tarvitaan kokemusta ja asianmukaista erikoistyökalua.

Valtuutetut Bosch-huoltopisteet suorittavat nämä tehtävät nopeasti ja luotettavasti.

##

Pitkät ja painavat työkappaleet tulee tukea vapaasta päästään.

Tyäkappaletukien (9) joustavakäyttöinen asennusjärjestelmä mahdollistaa useita erilaisia pidennysvaihtoehtoja.

- Työnnä sahan käyttötarpeen mukaan työkappaletuki (9) sähkötyökalussa oleviin pidikkeisiin tai toisen työkappaletuen pidikkeisiin.

- Älä missään tapauksessa kanna sähkötyökalua työkappaletukien varassa.
  Käytä sähkötyökalun kuljetukseen vain kuljetusvarusteita.

##

Taitettava ohjainkisko (16) täytyy kääntää ulospäin, jos sahaat pystysuuntaisia jiirikulmia.

- Käännä taitettava ohjainkisko (16) ulospäin.

Käännä pystysuuntaisen jiirikulman sahaamisen jälkeen taitettava ohjainkisko (16) takaisin.

##

Parhaan mahdollisen työturvallisuuden varmistamiseksi työkappale täytyy aina kiinnittää paikalleen.
Älä työstä työkappaleita, jotka ovat liian pieniä kiinnitettäviksi.

### Pystysuuntainen lukitus

- Paina työkappaletta ohjainkiskoja (8) ja (16) vasten.
- Asenna mukana toimitettu ruuvipuristin (15) valitsemaasi reikään (21).
- Avaa siipiruuvia (41) ja säädä ruuvipuristin sopivaan mittaan työkappaleen mukaan. Kiristä siipiruuvi.
- Lukitse työkappale kiristämällä kierretankoa (42).

### Lukitus vaakatasoon

- Ruuvaa siipiruuvi (43) irti ja vedä ruuvipuristimen osat erilleen.
- Asenna sitten ”supistettu” ruuvipuristin (15) tapin (44) kanssa valitsemaasi reikään .
- Paina työkappale sahapöytää (10) vasten.
- Lukitse työkappale kiristämällä kierretankoa (42).

### Työkappaleen irrotus

- Avaa ruuvipuristin kiertämällä kierretankoa (42) vastapäivään.