# Tehnični podatki

Čelilna in zajeralna žaga |  | GCM 254
--- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎ ‎3 601 M52 0..‎
Nazivna moč | W | 1750
Število vrtljajev v prostem teku | min–1 | 5000
Vrsta laserja | nm | 650
| mW | < 1
Razred laserja |  | 2
Teža po EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 11,1
Razred zaščite |  | / II

Dovoljene mere obdelovanca (največje/najmanjše): glejte Dovoljene mere obdelovanca

Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih napetostih in državno specifičnih izvedbah lahko te navedbe variirajo.

Aparat ustreza zahtevam IEC 61000-3-11 in uporablja pogojeno povezavo. Aparat lahko občasno povzroči nihanja napetosti pod neugodnimi napajalnimi pogoji. Impedanca tega aparata je nastavljena kot Zactual = 0,101 Ω. Uporabnik mora zagotoviti, da je točka povezave, z impedanco Zmax, kamor bo aparat priključen, ustrezala zahtevam impedance: Zactual ≥ Zmax. Če je Zmax neznan, določite Zmax po posvetu z dobaviteljem električne energije ali pa pristojno osebo za dobavo električne energije.

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.

Dimenzije primernih žaginih listov
Premer žaginega lista | mm | 254
Debelina osnovne plošče | mm | 1,4–2,5
Najv. širina reza | mm | 3
Premer odprtine | mm | 30