# Technické údaje

Kapovací a pokosová pila |  | GCM 254
--- | --- | ---
Číslo zboží |  | ‎ ‎3 601 M52 0..‎
Jmenovitý příkon | W | 1 750
Otáčky naprázdno | ot/min | 5 000
Typ laseru | nm | 650
| mW | < 1
Třída laseru |  | 2
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 11,1
Třída ochrany |  | / II

Přípustné rozměry obrobku (maximální/minimální): viz Přípustné rozměry obrobku

Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných napětí a u specifických provedení pro příslušné země se mohou tyto údaje lišit.

Přístroj splňuje požadavky normy ČSN EN IEC 61000-3-11 a může být předmětem podmínečného připojení. Za nepříznivých napájecích podmínek může přístroj způsobit občasné výkyvy napětí. Impedance tohoto přístroje je stanovena na Zactual = 0,101 Ω. Uživatel musí ověřit, že připojovací bod s impedancí Zmax, do kterého bude přístroj zapojen, splňuje požadavky na impedanci: Zactual ≥ Zmax. Pokud Zmax není známo, určete Zmax ve spolupráci s provozovatelem sítě nebo dodavatelem energií.

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.

Rozměry vhodných pilových kotoučů
Průměr pilového kotouče | mm | 254
Tloušťka těla kotouče | mm | 1,4–2,5
Max. šířka řezu | mm | 3
Průměr otvoru | mm | 30