# Kontrol og indstilling af grundindstillinger

For at sikre at saven altid saver præcise snit er det vigtigt at kontrollere el-værktøjets grundindstillinger og evt. indstille det efter intensiv brug.
Dette kræver erfaring og tilsvarende specialværktøj.

Dette arbejde gennemføres hurtigt og pålideligt af en Bosch-servicetekniker.

##

- Anbring el-værktøjet i transportstilling.
- Drej savbordet (10) indtil hakket (45) for 0°. Armen (12) skal falde mærkbart i hak.
- Klap den udklappelige anslagsskinne (16) ud.

### Kontrol (se billede P1)

- Læg vinkeltrekanten (48) med 90°-vinklen, så den flugter med savklingen (39) mellem anslagsskinnen (8) og savklingen på savbordet (10).

Vinkeltrekantens ben skal flugte med anslagsskinnen i hele længden.

### Indstilling (se billede P2)

- Løsn alle unbrakoskruer (49) med den medfølgende unbrakonøgle (28).
- Drej anslagsskinnen (8), indtil vinkeltrekanten flugter i hele længden.
- Spænd skruerne igen.

##

- Stil el-værktøjet i transportstilling.
- Drej savbordet (10) indtil hakket (45) for 0°. Armen (12) skal falde mærkbart i hak.

### Kontrol (se billede Q1)

- Indstil vinkeltrekanten (48) med 90°-vinklen, så den flugter med savklingen (39) mellem savbordet (10) og savklingen på savbordet (10).

Vinkeltrekantens ben skal flugte med savklingen (39) i hele længden.

### Indstilling (se billede Q2)

- Løsn spændeskruen (24).
- Løsn kontramøtrikken på anslagsskruen (50) med en almindelig ring- eller gaffelnøgle.
- Drej anslagsskruen så langt ind eller ud, at vinkeltrekantens ben flugter med savklingen over hele længden.
- Spænd spændeskruen (24) igen.
- Spænd derefter kontramøtrikken på anslagsskruen (50) igen.

Hvis vinkelviseren (30) efter endt indstilling ikke er på linje med skalens 0°-mærke (31), skal man løsne skruen (52) med en almindelig stjerneskruetrækker og indstille vinkelviseren langs med 0°-mærket. (se billede S)

##

- Anbring el-værktøjet i arbejdsstilling.
- Drej savbordet (10) indtil hakket (45) for 0°. Armen (12) skal falde mærkbart i hak.
- Løsn spændeskruen (24), og sving værktøjsarmen vha. håndgrebet (4) til anslag mod venstre (45°).

### Kontrol (se billede R1)

- Indstil vinkeltrekanten (48) med 45°-vinklen, så den flugter med savklingen (39) mellem savbordet (10) og savklingen på savbordet (10).

Vinkeltrekantens ben skal flugte med savklingen (39) i hele længden.

### Indstilling (se billede R2)

- Løsn kontramøtrikken på anslagsskruen (51) med en almindelig ring- eller gaffelnøgle.
- Drej anslagsskruen så langt ind eller ud, at vinkeltrekantens ben flugter med savklingen over hele længden.
- Spænd spændeskruen (24) igen.
- Spænd derefter kontramøtrikken på anslagsskruen (51) igen.

Hvis vinkelviseren (30) efter endt indstilling ikke er på linje med 45°-mærket på skalaen (31), skal man først kontrollere 0°-indstillingen for den lodrette geringsvinkel og vinkelviseren en gang til. Herefter gentages indstillingen af 45°-geringsvinklen.

##

- Anbring el-værktøjet i arbejdsstilling.
- Løsn spændeskruen (24).
- Indstil savklingen med værktøjsarmen i en lodret geringsvinkel på 0°.
- Spænd spændeskruen (24) igen.

### Kontrol

Vinkelviseren (30) skal være på linje med 0°-mærket på skalaen (31).

### Indstilling

- Løsn skruen (52) med en stjerneskruetrækker, og juster vinkelviseren langs med 0°-mærket.
- Spænd skruen fast igen.

##

- Anbring el-værktøjet i arbejdsstilling.
- Drej savbordet (10) indtil hakket (45) for 0°. Armen (12) skal falde mærkbart i hak.

### Kontrol

Vinkelviseren (13) skal være på linje med 0°-mærket på skalaen (14).

### Indstilling

- Løsn skruen (53) med en stjerneskruetrækker, og juster vinkelviseren langs med 0°-mærket.
- Spænd skruen fast igen.