# Paruošimas naudoti

- Atkreipkite dėmesį į tinklo įtampą! Maitinimo šaltinio įtampa turi sutapti su elektrinio įrankio firminėje lentelėje nurodytais duomenimis.

## Įjungimas (žr. J pav.)

- Norėdami elektrinį įrankį įjungti, pir‌miau‌sia į vidurį pastumkite įjungimo blokatorių (5), o po to paspauskite įjungimo-išjungimo jungiklį (19) ir laikykite jį paspaustą.

Nuoroda: dėl saugumo įjungimo-išjungimo jungiklio (19) užfiksuoti negalima, dirbant su įrankiu jis visada turi būti laikomas nuspaustas.

## Išjungimas

- Norėdami išjungti, atleiskite įjungimo-išjungimo jungiklį (19).