# Kuljetusvarmistin (katso kuva D)

Kuljetusvarmistin (25) helpottaa sähkötyökalun käsittelyä, kun kuljetat sitä käyttöpaikasta toiseen.

## Sähkötyökalun lukituksen vapautus (käyttöasento)

- Paina sahausvartta kahvalla (4) hieman alaspäin, jotta saat vapautettua kuljetusvarmistimen (25) kuormituksesta.
- Vedä kuljetusvarmistin (25) kokonaan ulos.
- Ohjaa sahausvartta hitaasti ylöspäin.

## Sähkötyökalun varmistus (kuljetusasento)

- Vedä sahapöydän (10) lukitsemiseksi lukitusnupista (11).
- Käännä sahausvartta kahvan (4) avulla alaspäin, kunnes saat painettua kuljetusvarmistimen (25) kokonaan sisään.

Tämän myötä sahausvarsi on lukittu turvallista kuljetusta varten.